# 枝江市体育馆

# 客流统计信息化采购项目清单

主要采购清单如下所示：

| **序号** | **产品名称** | **技术规格** | **单位** | **数量** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人体行为识别客流监测系统软件 | 1：支持对室内外场馆、体育中心、体育公园等进行客流监测，并进行数据汇总统计、客群分析、可视化呈现的管理。 2：针对入场用户进行客流统计，能够有效统计每日人次、人数、属性占比，并能针对历史沉淀数据进行各维度分析处理。 | 套 | 1 |
| 2 | 视频远程核查系统软件 | 1/2.7”CMOS商业双目智能客流统计网络摄像机。采用双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的高度信息，结合智能跟踪算法分析行人的行为轨迹，统计客流人数及行走方向。支持分类统计人员进入、离开情况。支持实时数据上传和周期上传。 | 套 | 1 |
| 3 | 平台数据统计分析 | 应支持定期提供场馆数据统计报告 | 套 | 1 |
| 4 | 人体行为识别客流统计人脸抓拍机 | ≥400万 星光级1/1.8" CMOS AI智能人员统计筒型网络摄像机AI智能人员检测筒型摄像机内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，实现对客流统计、区域关注度、人员密度等功能的准确统计支持3种智能切换：倾斜客流、人员密度、人数统计 | 台 | 1 |
| 6 | 远程客流核查 | 200万 1/2.7" CMOS红外筒型网络摄像机；供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3；防护: IP66 | 台 | 1 |
| 7 | 硬盘录像机 | 1U标准机架式，3盘位录像机，ATX电源，可满配30T  1个HDMI接口，1个VGA接口,可支持8K+1080P 或 双4K输出；  2个RJ45 10M/100M/1000Mbps 网口  1个USB2.0接口，1个USB3.0接口  报警IO接口：4路报警输入， 1路报警输出  串行接口：1路全双工485接口  系统参数：  输入带宽：128Mbps  输出带宽：256Mbps  接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入  解码能力：最大支持24×1080P解码 | 台 | 1 |
| 8 | 监控硬盘 | 4TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM  单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 | 台 | 1 |
| 9 | 工控机 | 10.4寸工控机；IntelI5；4+128G；双网卡用于远程运维 | 台 | 1 |
| 10 | 辅材 | 包含电源线、网线、PVC管材、安装支架等施工辅材 | 套 | 1 |
| 11 | 线路开槽 | 包括布管、线路预埋等 | 套 | 1 |
| 12 | 安装调试 | 现场部署设备调试 | 套 | 1 |