**博物馆2023年1月抗疫物资项目技术要求文件**

**医用防护口罩N95**

（1） 耳戴式、灭菌级一次性医用防护N95口罩；

（2） 规格：挂耳式、灭菌级16\*20cm(单片纸袋装)；

（3） 过滤率：≥99.9%，口罩表面沾水等级：≥4级，密合性：≥200，气流阻率：≤95，口罩带断裂强度≥20%,阻燃性能续燃时间≤0.5秒。

（4） 医用防护口罩调节扣为硅胶材质，口罩表面有生产厂家标识及N95字样并提供样品。

（5） 提供奥美医疗生产厂家营业执照、产品说明书、医疗器械生产许可证、医用防护口罩医疗器械注册证、医用防护口罩检验报告（所有资料加盖厂家公章）；