**询价单** 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位（加盖公章）：湖北省博物馆 | | | | | | | | | | |
| 联系人：林戈 | | | 联系电话：86787956 | | | | | 传真： | | |
| 采  购  需  求  本项目总预算为19万元 | 商品（服务）名称 | 规格  型号 | 配置或技术参数 | | | 限价 | 数量 | 供货时间 | 供货地点 | 备注 |
| 4龙头饮水设备 | 长宽高  不大于1200x450x1300mm | 1、产品尺寸：长宽高不大于1200x450x1300mm；2、接水高度：2种接水高度，满足不同身高人群接水需求;3、出水嘴数量及材质：4个，304不锈钢，间距不低于350mm；4、出水按键：采用触摸按键；5、过滤系统：800G 反渗透膜过滤，额定净水量10000L；6、杀菌功能：高温热水+蒸汽；7、出水温度：全温水，温度可调范围40-65℃；8、水质显示：具备TDS实时显示功能；9、热水箱容量：不低于32L；10、制水效率：60%水效；11、物联网：具备loT物联网功能，可远程监控设备运行参数。12、红外感应：高温杀菌时如检测到5米内有人，即刻停止，防止烫伤；13、机器重量：不低于80kg。14、安全防护：具备童锁、漏水、漏电、防冻。15、机身材质：外壳430不锈钢，接水盘304不锈钢，并提供192小时中性盐雾测试报告。16、提供排水杀菌功能、隔夜水排空功能、蒸汽排放功能、热涨水排放功能、耗电量、能效、待机功率的检测报告。 | | | 49800/台 | 2台 | 合同签订20天内完成供货 | 湖北省博物馆 | 本项目无预付款，送货经验收合格后提供发票15日之内一次性付清合同款 |
| 2龙头饮水设备 | 长宽高  不大于430x460x1500mm | 1、产品尺寸：长宽高不大于430x460x1500mm；2、出水嘴数量及功能：2个，温热一体式出水嘴；3、过滤系统：7级100G反渗透膜过滤，额定净水量5000L；4、杀菌功能：常温水箱UV杀菌+全管路热水杀菌；5、水质显示：具备TDS实时显示功能；6、水量及水温显示：可同时显示常温水箱及热水箱的水量和水温;7、热水供应量：最大单次热水出水量不低于19L；8、加热功率：不大于2000W;9、物联网：具备loT物联网功能，可远程监控设备运行参数；10、热水箱容量:不低于11L。11、出水按键：采用触摸按键。12、机器重量：不低于37kg。13、接水高度：不低于290mm。14、提供热水出水温度、单次出水量、最大热水量、窜温、温度均匀性等功能的检测报告 | | | 28800/台 | 3台 |
| 供应商回复 |  | | | | |  |  |  | 单价（元） | 总价（元） |
|  |  |
| 供应商（加盖印章）： | | | | 联系人： | 联系电话： | | | | 传真： | |