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第一章  谈判邀请函

受邀请供应商：
谈判小组确定你公司为维修项目和展览项目的监理服务的谈判供应商，现邀请你公司参加谈判。
一、项目编号：
二、项目名称：赤壁大湖咀遗址手持三维激光扫描仪项目采购
三、谈判内容：技术参数及要求
具体详见第三章服务具体技术参数及要求
四、采购预算：16.8万元
五、供应商资格条件：详见《供应商须知前附表》。
六、竞争性谈判文件的获得
（一）获取时间：2026年9月15日（工作时间）。
（二）领取方式：湖北省文物考古研究院官网上获取。
七、递交响应文件截止时间和谈判时间：详见《供应商须知前附表》。
八、响应文件送达地点：详见《供应商须知前附表》。
九、联系方式：详见《供应商须知前附表》。

                             湖北省文物考古研究院（湖北考古博物馆）
2026年9月14日


第二章  谈判须知
一、供应商须知前附表
	条款号
	名称
	内容

	1.1
	项目名称
	赤壁大湖咀遗址手持三维激光扫描仪项目采购

	
	采购内容
	手持三维激光扫描仪设备一台

	
	采购预算
	16.8万元

	
	采购人
	名称：湖北省文物考古研究院（湖北考古博物馆）
联系人：凡国栋
联系方式：18171889695
地址：武汉市武昌区东湖路167号

	2.1
	供应商
	谈判小组从公开征集的供应商名单中确定不少于三家符合本项目资格条件要求的供应商参加谈判。

	2.2
	供应商资格条件
	（1）应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（2）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

	3
	其他资格证明文件及资料
	（1）设备需提供生产厂家出具的授权书及售后服务承诺函。

	4
	响应文件有效期
	谈判之日算起90日历日内保持有效。

	5
	报价方式
	按综合报价方式，即交钥匙工程。

	6
	响应文件组成和封装
	（1）一式两份，（正本一份，副本一份）。 
（2）响应文件装订成册，采用胶装，采用活页装订的响应文件不予受理。
（3）响应文件密封。

	7
	响应文件递交截止时间和地点
	响应文件递交截止时间：2026年9月18日15时00分。
响应文件递交地点：湖北省文物考古研究院（湖北考古博物馆），武汉市武昌区东湖路167号。

	8
	谈判时间和地点
	谈判时间：2026年9月18日15时00分。
谈判地点：湖北省文物考古研究院（湖北考古博物馆），武汉市武昌区东湖路167号。

	9
	谈判小组
	由采购部门、监察部门、财务部门各安排一人参加。

	10
	评审办法
	采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且评审价最低的原则确定成交供应商。

	11
	公告媒体
	湖北省文物考古研究院（湖北考古博物馆）官网



二、供应商须知
（一）总　则
1.适用范围
1.1本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目，具体内容见《供应商须知前附表》。
2.定义
2.1“监管部门”是指：详见《供应商须知前附表》。
2.2“采购人”是指：详见《供应商须知前附表》。
2.3“供应商”是指：获得该项目谈判小组确定参加谈判的法人或者其他组织及自然人，确定办法见《供应商须知前附表》。如供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。
2.5“货物”是指：成交供应商按本文件规定，向采购人提供的一切货物及其相关服务。根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。
2.7“服务”是指：成交供应商按本文件规定向采购人提供的所有服务。
2.8“响应文件”是指：供应商根据本文件要求编制包含价格、技术、服务和合同草案条款等所有内容的文件。
3. 供应商应具备《供应商须知前附表》中所列资格条件，并提供相关证明材料，对于未提供或提供的材料不符合本文件要求的，谈判小组将拒绝其参加谈判。资格证明文件应真实可靠、不得伪造。响应文件正本中提交的资格证明文件为复印件的，应加盖公章。
4. 费用
4.1供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和集中采购机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。
4.2采购机构不向成交供应商收取服务费。
5. 保密
5.1参与谈判活动的各方应对竞争性谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。
6. 计量单位
6.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
7. 其他
7.1响应文件应完全响应竞争性谈判文件规定的实质性内容和条件。
7.2竞争性谈判文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，谈判小组有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。
7.3响应文件的响应内容应当真实、明确、准确。否则，谈判小组将对其作出不利的评审。
7.4供应商须对所提供产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。
（二）响应文件的编制
8. 响应文件编制基本要求
8.1响应文件以及与集中采购机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。
8.2供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。
8.3响应文件应按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。供应商受邀参加本文件多个包谈判的，其响应文件的编制应按每包要求分别装订和封装。
8.4如因供应商只提供本文件要求的部分内容或附件的，谈判小组有权拒绝其补充和谈判。
8.5响应文件的组成
不限于以下内容，如未提供，谈判小组有权拒绝其响应文件：
1）谈判书（附件1）；
2）报价组成情况表（附件2）；
3）货物（服务）清单（附件3）；
4）资格性符合性检查对照表（附件4）；
5）技术响应、偏离情况说明表（附件5）；
6）合同草案条款响应、偏离情况说明表（附件6）；
7）法人（负责人）代表授权书（附件7）；
8）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（附件8）；
9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（附件10）；
10）供应商认为需要提供的其他资格证明文件及资料。
8.6按《供应商须知前附表》规定需要提供的其他资格证明文件及资料。
（三）响应文件有效期
9. 本项目谈判有效期按《供应商须知前附表》规定的期间内保持有效，在此期间响应文件有效。谈判结束后，在有效期内谈判供应商不得改变谈判报价、服务期及承诺的全部义务。响应文件有效期比本文件规定短的，谈判小组将视响应文件无效予以拒绝。
10. 在特殊情况下，在原谈判有效期满之前，集中采购机构可向谈判供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。谈判供应商可以拒绝集中采购机构的要求。同意延长谈判有效期的谈判供应商不允许修改其响应文件。
（四）报价要求
11. 报价以人民币报价。
12.对于本文件中未列明，供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
13. 报价方式见《供应商须知前附表》。
（五）响应文件的份数、封装和递交
14. 响应文件的份数和封装：详见《供应商须知前附表》。
15. 响应文件的递交：详见《供应商须知前附表》。
16. 谈判时间和地点：详见《供应商须知前附表》。
17. 迟交的响应文件：集中采购机构将拒绝或原封退回在其规定的递交响应文件截止时间之后收到的任何响应文件。
（六）谈判小组的组成
18. 本次谈判由湖北省文物考古研究院依法组建的谈判小组进行，谈判小组负责制定谈判文件、确定谈判供应商名单、响应文件的评审、谈判、根据谈判情况编写评审报告，协助处理质疑等工作。
19. 谈判小组组成见《供应商须知前附表》。
（七）谈判的步骤
20. 谈判供应商授权代表及其商务技术人员按要求参加本项目谈判过程。
21. 资格性评审
21.1谈判小组验证各供应商法人（负责人）或委托授权人的身份。供应商法人（负责人）或委托授权人身份与响应文件不符的、响应文件未按要求加盖印章和签字的，谈判小组将拒绝该供应商参加谈判。
21.2谈判小组根据谈判文件规定的供应商资格条件、评定成交的标准等事项对供应商提交的响应文件进行评审，资格性评审不符合谈判文件要求的响应文件按无效文件处理，不进入谈判，并告知有关供应商。
22. 第一轮谈判
22.1谈判小组将按照随机抽签的顺序决定谈判供应商的谈判顺序，并与单一谈判供应商分别进行谈判。
22.2谈判小组对照谈判文件与供应商的响应文件分别就采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
22.3响应文件的澄清和说明
1）谈判小组可要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
2）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其授权代表签字或者加盖印章。
3）供应商可以对参加谈判项目的采购需求提出优化建议，并以书面提交谈判小组。
22.4谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定谈判供应商符合谈判文件要求的，该谈判供应商即为合格的供应商。
22.5第一轮谈判后，合格的供应商超过三家的，谈判小组可根据采购项目的特点、采购人的实际需求及与各供应商的谈判情况对谈判文件作出实质性变动，并进行下一轮谈判，或直接进入最后报价。变动后的谈判文件至少有3家供应商满足。
22.6合格的供应商不足3家的，谈判小组、采购人在降低采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款后进行下一轮谈判。否则，本次谈判终止，重新开展采购活动。
23. 谈判文件修正
23.1谈判小组可根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。
23.2谈判小组将谈判文件的修改结果以书面形式通知参加谈判的供应商。
23.3谈判供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（或盖章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效应。
23.4对无法详细描述需求，需要供应商提供设计或者解决方案的项目，谈判小组可以根据采购人对需求确认情况，进行多轮谈判，直至采购人代表最终确认采购需求为止。
24. 第二轮谈判
24.1谈判小组就修正后的谈判文件与谈判供应商分别进行谈判。
24.2第二轮谈判结束后，实质性响应谈判文件及变动后谈判文件要求的供应商超过或不足3家的，按照上一轮谈判程序办理，以此类推。
25. 最后报价
25.1谈判小组对谈判文件中能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，在谈判结束后，所有继续参加谈判合格的供应商应在规定时间内提交最后报价。
25.2谈判小组对谈判文件中不能详细描述和列明采购标的的技术、服务要求，需通过谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，在谈判结束后，谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上合格供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
25.3如果出现相同最低报价，谈判小组将要求相同最低报价的谈判供应商再次报价，直至确定只有一个最低报价为止。
25.4谈判供应商的报价均超过了政府采购预算或报价未超过采购预算的供应商不足三家的，谈判活动终止。
25.5最后报价文件应密封，并在规定的同一时间内提交。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
（八）确定成交供应商
26. 谈判小组从质量和服务均能满足本文件实质性要求的供应商中，按照评审价或报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，也可按事先授权直接确定成交供应商，并编写评审报告。当出现两个及以上相同最低评审价时，谈判小组按报价由低到高确定评审结果排序。
27. 评审办法见《供应商须知前附表》。
28. 成交候选供应商因特殊原因放弃或因不可抗力提出不能履行合同，才可依据谈判小组评审结果次序依次递补。
（九）发布成交公告
29. 公告媒体。采购人在确定成交供应商后，采购机构按《供应商须知前附表》规定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。公告期为一个工作日。
30. 质疑和回复见《供应商须知前附表》。
（十）签订合同
31. 成交供应商在收到成交通知书后，三十日内与采购人签订供货服务合同。
（十一）付款方式
32. 付款方式为：经验收合格，乙方提供增值税发票后，甲方在10个工作日内一次性支付结算款。
（十二）适用法律
33. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关法规。


第三章  服务技术规格、参数及要求

一、服务具体技术参数及要求
	序号
	组成部件
	数量
	响应规格参数
	预算单价

	1
	设备主机
	1套
	（一）激光雷达硬件参数
※1、激光视场角：≥360°×270°；
※2、扫描距离：≥120m；
※3、扫描精度：相对精度≤1.2cm，绝对精度≤3cm；
※4、点频：≥32万点/s；
5、数据存储：≥512G；
※6、数据提取：支持U盘、WIFI、Type-c进行数据提取；
7、防护等级：不低于IP54；
8、主机重量：≤1.85KG；
9、工作时间：≥3小时，单电池不小于1.5小时；
10、外置照片分辨率：≥7200w；
※11、内置相机：≥2个；
12、内置相机分辨率：≥24.66MP；
13、激光安全等级：1级人眼安全；
14、供电方式：电池供电、Type-C外接电源供电；
※15、RTK模块：设备需自带小型RTK模块，同时可以通过结构件连接大型测绘级RTK测量模块；
16、工作温度：等于或者优于-10℃~45℃；
※17、模式转换：支持背包、车载、机载、延长杆及省力马甲的多平台搭载（具备快拆接口，同时提供各配件实物作业证明资料）；
※18、解算方式：具备三种及以上数据解算方式，含实时处理（结束当前扫描后，不需要其他操作即可现场下载对应点云数据）、平板端后处理、PC端后处理方式；

	168000元，
报价包括设备主机、移动控制端、平板端午、PC端配套软件、云平台展示软件授权等全部增值服务

	2
	移动控制端参数
	1套
	※1、软硬件一体化方案，使用APP与设备需为同一团队研发（提供软件著作权证书），不需要第三方软件；
※2、本部分所有功能需集成在一个APP中；
※3、支持蓝牙、wifi、有线三种连接方式；
4、可以通过网页端或手机APP控制硬件设备；
※5、可以自动根据不同的搭载平台进行不同的模式选择，如车载、机载、背包等；
※6、支持安卓、HarmonyOS和iOS系统等操作系统；
7、支持APP在线自动更新提醒、支持固件在线自动更新提醒，在线OTA升级；
8、支持多设备管理，APP内部配备最新硬件操作说明书；
※9、APP支持设备操作问题在线反馈；
※10、支持具备激光雷达的手机机型进行手机扫描获取点云数据；
11、支持手机扫描Mesh渲染模式；
12、支持对RTK的结构参数进行修改设置；
※13、支持卫星状态显示，显示内容包括卫星数量、RTK时间、经度、纬度、高度、基线距离、固定解占比百分比、全球导航系统；
14、支持下载GNSS系统未差分原始数据；
※15、支持断点续扫描；
※16、可控制硬件开启省电模式；
※17、设备温度过高时可触发高温警报；
18、支持点云实时附色显示；
※19、支持控制扫描仪进行水平较准；
20、支持控制雷达头是否旋转
※21、支持扫描过程重点区域相机位置标记；
22、外部连接设备参数内部导入及同步下载；
23、支持主动控制点采集，设备底板对准控制点后手动点击采集按键即可记录当前点位信息，并且名称可自定义；
24、扫描状态界面可显示实时点云、起始点位置自动标注、硬件剩余电量、移动距离累计、存储空间显示等；
※25、显示扫描仪作业提醒，包括扫描状态优劣势灯显、转弯过快提醒、RTK优化建图提醒、超出设定扫描时长提醒；
※26、扫描路径闭环形成时可提供闭环显示；
27、可对点云进行测量（坐标、距离、高度、角度、面积、体积）、标注及多种方式裁切；
28、支持点云多视角，具备多种渲染方式，可对点云显示范围进行动态调整；
	

	3
	平板端数据处理软件参数
	1套
	※1、软硬件一体化方案，使用软件与设备需为同一团队研发，不需要第三方软件；
※2、本部分所有功能需集成在一个软件中；
※3、软件可安装在HarmonyOS、IOS及Android两种操作系统上；
4、支持不同用户账号登陆，可进行密码找回、密码更改、账号绑定更换和账号注销功能；
5、具备操作提示可对基础操作手势进行说明，降低用户软件学习成本；
6、可调整点云解算参数，方便获取最优点云数据成果；
7、具备设置自动上传数据日志以分析软件异常问题；
※8、支持对移动控制端APP进行联动，通过移动控制端APP调用硬件扫描数据；
9、可以按项目进行数据解算、附色等操作，并可编辑项目地点、项目详细信息等内容；
10、支持使用内置相机、外置相机进行点云数据附色处理；
11、可按照RGB、高程、时间、强度、类别、单色、混合模式对点云进行展示；
12、支持点大小、亮度、对比度调整；
※13、支持点云、全景、mesh模型的融合展示；
※14、支持对点云进行量测，可测量单点、距离、面积、高度、角度。并且具备测量放大镜，可以确保局部细节区域的显示；
※15、具备地理坐标配准功能；
16、支持对点云进行裁切、删除、合并操作；
※17、支持对点云进行自动拼接配准；
18、支持对点云按照墙体结构、地板、天花板、地面、植被、建筑进行点云分类，并可调整分类参数；
※19、支持快速剖面分析，可通过手动绘制剖面线展示点云剖面，并可在剖面上量测点云厚度，同时可以支持多个剖面切换显示；
※20、支持最少三种方式创建漫游视频，包括按轨迹创建、按照任意视角创建和按照全景视频创建；
※21、支持快速体积计算，至少包括单期和多期体积计算；
※22、支持对林业数据进行单木分割，内置多种林业场景，可通过不同场景选择提高单木分割质量；
※23、支持手动对单木分割结果进行优化，如重分割、合并、删除处理，使复杂场景单木分割更精准；
24、支持对单木进行胸径、树高、蓄积量及碳储量参数的计算；
25、支持自定义计算蓄积量，可通过调整自定义公式创建对应地区的蓄积量计算方式；
※26、支持树种标识功能，可以通过点云和全景图像位置关系快速确定树种类别；
※27、支持林业成果报告生成，并可根据用户交互式测量调整单木树高、胸径和冠幅实时更新至报告；
28、支持快速从点云数据到Mesh网格模型的创建；
※29、支持点云、视频和全景成果云端共享，方便进行宣传展示；
	

	4
	PC端数据处理软件
	1套
	※1、软硬件一体化方案，使用软件与设备需为同一团队研发（提供软件著作权证书），不需要第三方软件；
※2、本部分所有功能需集成在一个软件中；
3、软件内具备在线操作说明书；
4、支持海外多语言模式（简体中文、繁体中文、英文、俄罗斯、法语、日语、西班牙、意大利语、德语、韩语、葡萄牙语）；
5、具有软件码及硬件码两种注册方式且支持软件注册码快速解绑定；
※6、具备在线自动更新功能；
7、支持点云、矢量线、图像、视频、模型数据输入输出；
8、支持更改点云对比度及亮度，并可按照圆形或者正方形调整点样式；
9、后处理建图功能包含不同设备、不同建图参数及不同场景模式的选择；
※10、系统采用SLAM算法进行数据采集，算法可根据当前环境进行扫描参数自适应设定，同时可支持接入 RTK数据，实现RTK-SLAM 技术融合定位；
11、支持使用对点装置对准控制点实现对点云数据进行坐标转换和精度优化；
※12、支持坐标系统、投影参数自定义应用；
※13、支持内置相机、外置相机附色，点云附色支持附色频率修改，并可针对天空及运动模糊进行优化，附色过程无需借助第三方软件；
※14、支持基准站数据云端下载，可以通过cors获取不同供应商的基站数据；
※15、支持PPK解算功能，可以通过云端下载的基站数据、自架基站数据联合扫描仪GNSS系统的数据进行联合PPK解算；
※16、软件支持相机重标定，针对出厂时间较久的设备，可以重新在软件上对相机和激光发射器的相对位置进行标定；
※17、具备手动附色编辑功能，可针对附色效果不好的区域人为调整编辑，优化附色效果；
※18、支持多种自定义参数生成正射影像；
※19、具备动态物体手动剔除功能，可以人为设置剔除框，通过移动剔除框删除动态物体噪点；
20、具备倾斜点云自动及手动矫正功能，针对自动矫正结果不理想的数据可通过手动绘制平面进行重矫正；
21、支持点云填补，针对没有点云或者点密度较小的区域，可以通过周围点云的三维空间关系进行加密；
22、可按照点云密度进行区域化个性显示；
23、点云配准支持选点配准及选区配准，配准过程具有粗配准及精配准两个过程；
24、可直接导入转换矩阵进行坐标转换，坐标转换点支持外部导入及内部点云点选，可自动识别标靶纸及标靶球；
※25、支持三轴平移、旋转，可自定义调节参数（距离最小值0.001m，角度最小值0.001度）；
26、点云高程可依照参数进行拟合，拟合方式最少具有固定差、平面拟合、二次曲面拟合、三次曲面拟合这四种；
27、具备点云剖面分析功能，可以通过不同角度、不同宽度对点云进行切片，可对不同点云进行单独显示，点云颜色可设定，可将多个切片成果单独显示、量测以评价点云厚度；
28、支持多组数据队列处理；
29、点云自动分类模式支持植被、建筑、地面点、墙体、天花板、地板、楼层提取，并可设定不同参数优化分类效果；
※30、可手动对点云进行分类，点云选择方式包括线以上、线以下、矩形、多边形及套索；
31、可按照不同方式进行点云提取，需包括高程、强度、POS距离、类别四种方式；
32、支持点云密度分析，可通过设定参数以不同颜色显示当前区域点云密度是否合格；
33、针对高密度点云支持至少三种方式抽稀；
34、数据裁剪方式支持圆形、矩形、多边形及依据轨迹裁剪；
※35、支持参数自动化生成等高线，且可以以三维模式显示等高线；
36、可生成mesh模型，同时支持对模型平滑、采样、补洞等编辑操作；
※37、具备封闭体积、格网体积及两期体积对比计算功能，并可对计算参数进行设置，导出体积测量报告；
38、支持多种点云渲染模式，需包括RGB、高程、时间、强度、类别、密度、单色、X射线、边界强化；
※39、支持图像及点云的多种显示方式，包括点云影像单独显示、融合显示及分屏联动，且可以基于轨迹切换显示场景；
※40、针对具备全景信息的点云数据，可支持全景影像及POS信息导出；
※41、可根据扫描数据轨迹或者关键帧创建并导出点云漫游视频；
42、支持点云依照不同方向、不同参数切割生成点云切片，并可以根据点云切片一键自动拟合提取矢量轮廓线；
43、支持点云立面图绘制；
※44、支持手动绘制二维矢量图，绘制过程可通过点选全景轨迹调出全景影像，参考全景影像辅助矢量图绘制；
※45、二维矢量绘制工具最少要包含有点、直线、多段线、弧线、圆形、椭圆形、矩形、多边形；
46、二维矢量编辑工具最少要包含有延伸、复制、旋转、镜像、修剪、相交、偏移；
47、支持二维矢量图标注工具最少要有坐标、长度、角度及面积；
48、二维矢量图绘制时可以设置参考线并可开启正交绘制功能；
49、二维矢量图绘制时可以进行对象捕捉，包含终点、中点、交点、垂直点、圆形点、中心点；
※50、软件具有问题现场快速绘制功能，可以对问题现场底图绘制，符号库中具有相关标识、道路环境及相关标识；
※51、支持设定参数进行地面点自动提取，同时针对林业方向，可以在地面点提取后自动执行归一化操作；
※52、支持单木点云数据分割，可分屏对单木结果进行修改，包括自动、手动新增单木，合并、删除单木；
※53、可计算单木参数,参数内容包括坐标、树高、胸径、冠幅、枝下高、地径、冠幅体积、冠幅投影面积、蓄积量等，并导出成果报告；
※54、蓄积量具备包括阔叶林、柏木、桉树、松树、杉木最少五种类型的树木计算方式；
55、可根据不同树种进行碳储量计算；
※56、具备点云联合全景手动标注树木树种功能；
※57、具备隧道设计轴线元素导入功能，可根据线元法、交点法输入设计轴线参数，进行轴线导入；
※58、支持设计断面及点云数据对比功能，可根据不同参数生成不同厚度、不同间隔的断面数据，并通过二维矢量图进行展示；
59、通过调整矢量图标注参数，生成超欠挖成果；
※60、支持输出点云——设计断面对比报告；
※61、具备本地数据云端共享；
※62、具备与Revit联动能力，通过软件支持矢量方式创建模型。支持通过矢量文件自动化创建相应的模型；创建模型库同时支持用户新增模型，减少常见常见建模复杂度，提升效率；
※62、支持与revit进行视角联动、绘制同步、叠加展示；
※63、具备本地数据云端共享；
	

	5
	云平台展示软件
	1套
	※1、软硬件一体化方案，使用的平台与设备需为同一团队研发，不需要第三方软件；
※2、本部分所有功能需集成在一个软件中；
3、支持移动端、PC端软件分享上传至云平台；
4、支持管理、分享云端项目数据；
5、支持查看点云模型、Mesh模型、3DGS、全景视频、点云漫游视频（包含详细属性信息）；
6、支持图像融合后的全景漫游功能；
7、可对点云、Mesh进行测量（坐标、距离、高度、角度、面积、体积）；
8、支持对点云显示效果进行动态调整；

	



2、 [bookmark: _GoBack]合同草案条款：
2.1交付需求：
2.1.1交货时间：自合同签订之日起30个日历天内交货完毕。
2.1.2交货地点：湖北省文物考古研究院(或采购人指定的地点) 。
2.1.3安装与调试：本项目由成交供应商负责项目的生产、运输、安装、调试以及其他售后服务等全部相关工作，故供应商报价应包含以上全部工作所需的一切费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人概不负责。
2.1.4验收要求：货物安装调试完毕，经采购人验收签字认可。
2.1.5合同签订及付款方式。
2.1.6本次采购合同由采购人与成交供应商签订。
2.1.7付款方式：
经验收合格，乙方提供增值税发票后，甲方在10个工作日内一次性支付结算款。
2.2售后服务需求
2.2.1质保服务要求：成交供应商提供所投产品1年的质保，终身维修。保修期自验收合格之日起计算。供应商在此项目后期的维护中，若出现设备故障，服务商应4小时内响应，48小时内到场排除故障并保证系统正常运行。
2.2.2培训服务要求：供应商在维护期内对采购人技术人员提供操作和维护培训，提供技术咨询服务。保修期内设备出现故障，免费更换配件及维修。保修期外设备出现故障，厂家提供优于市场价的备品备件等内容的服务条款详细方案。
2.2.3其他服务要求：供应商须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
三、评审方法
根据符合采购需求、质量和服务相等且报价（评审价）最低的原则确定成交候选供应商。






第四章  合同书（格式）

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。

合同书
项目名称：
合同编号：
签订日期：
签订合同地点：
本合同由（以下简称“需方”）与（以下简称“供方”）签订。
供方以总金额万元人民币（用大写数字书写）向需方提供如下货物（服务）：
经双方协商，同意按下列条文执行：
1.本合同供、需双方必须遵守国家颁布的《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。
2.需方保证按合同条款规定的时间和方式支付给供方到期应付的金额，并承担应负的责任和义务。
3.供方保证全部按合同条款规定的内容和实施周期向需方提供合格的货物（服务），并承担应负的责任和义务。
4.合同文件
下列文件为本合同不可分割的部分：
4.1谈判文件（编号：　　　　）；
4.2供方成交的响应文件（副本）；
4.3合同书；
4.4合同条款；
4.5（集中采购机构名称）发出的成交通知书；
4.6在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。
5.合同范围和条件
本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。
6.货物（服务）及数量
本合同所提供的货物（服务）及数量详见谈判文件的要求及供方响应文件中的承诺。
7.付款方式
本合同的付款条件在谈判文件中有明确规定。
8.合同金额
合同总金额：人民币
9.实施时间和地点
本合同中货物（服务）的实施时间、地点在谈判文件中有明确规定。
10.合同生效
本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。
11.合同的份数
本合同正本一式　　份，需方执　　份，供方执　　份；副本一式　　份，需方执　　份，供方执　　份，湖北省财政厅政府采购管理处壹份备案。

需　　方：	供　　方：
单位名称（盖章）：	单位名称（盖章）：
单位地址：	单位地址：
法人（负责人）代表授权人（签字）：	法人（负责人）代表授权人（签字）：
联系人：	联系人：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
邮政编码：	邮政编码：
开户银行：	开户银行：
帐　　号：	帐　　号：
	税　　号：                           税　　号：















第五章  响应文件格式

封面：

响应文件
（正本）


项目编号：
项目名称：







供应商名称：
年  月  日

目  录

附件1
谈判书

致：湖北省文物考古研究院（湖北考古博物馆）
根据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判邀请，签字代表（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述响应文件正本一份。
1.谈判书（附件1）；
2.报价组成情况表（附件2）；
3.服务－清单（附件3）；
4.资格性符合性检查对照表（附件4）；
5.技术响应、偏离情况说明表（附件5）；
6.合同草案条款响应、偏离情况说明表（附件6）；
7.法人（负责人）代表授权书（附件7）；
8.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（附件8）；
9.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（附件9）；
10.本文件要求提供的其他资格证明文件及资料。
在此，我方宣布同意如下：
1. 将按竞争性响应文件的规定履行合同责任和义务；
2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；
3. 本响应文件有效期为自谈判之日起（  ）个日历日；
4. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；
5. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：
地址：
电话/传真：
电子信箱：
谈判供应商（授权）代表签字：
谈判供应商名称（公章）：
日期：

附件2
报价组成情况表

项目编号（包号）：
项目名称：
	序号
	名称（服务）
	规格型号
	数量
	制造商名称
	单价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	…
	
	
	
	
	

	6
	其他
	
	
	
	
	

	总计
	


注：本表仅作为谈判小组了解报价组成情况，不作为最终成交报价。

供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
时间：



附件3
服务清单

项目编号（包号）：
项目名称：
	序号
	服务范围
	服务类别
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


说明：提供详细的服务范围，包括服务类别等。

供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
时间：

附件4
资格性符合性检查对照表
项目编号（包号）：
项目名称： 
	序号
	资格性符合性检查内容
	响应文件响应情况
	偏离情况说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	自评结论
	
	
	


说明：
1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。
2. 应对照谈判文件的要求，逐条说明所提供资格证明文件已对谈判文件要求作出了实质性的响应，并说明响应情况。如果仅注明“符合”“满足”或简单复制谈判文件要求，将导致响应文件无效。



供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
时间：



附件5
技术响应、偏离情况说明表
项目编号（包号）：
项目名称：
	序号
	谈判文件要求部分
	响应文件的响应部分
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：
1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。
2. 应对照谈判文件的要求，逐条说明所提供技术文件已对谈判文件作出了实质性的响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商必须提供具体数值。如果仅注明“符合”“满足”或简单复制谈判文件要求，将导致响应文件无效。

供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
时间：

附件6
合同草案条款响应、偏离情况说明表
项目名称：
项目编号：
	序号
	谈判文件要求部分
	响应文件的响应部分
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：
1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。
2. 应对照谈判文件的要求，逐条说明所提供服务已对谈判文件的合同草案条款作出了实质性的响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商应提供具体数值。如果仅注明“符合”“满足”或简单复制谈判文件要求，将导致响应文件无效。

供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
时间：


附件7
法人（负责人）代表授权书

采购单位名称：
（谈判供应商名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（供应商名称）的下面签字的（被授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的谈判，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。
本授权书自    年  月  日至   年  月  日止签字有效。
特此声明。

委托人名称（公章）：                     被授权人（签章）：
法定（负责人）代表人（签章）：           身份证号码：
电话：电话（手机）：
传真：办公电话/传真：

	粘贴被授权人身份证（复印件）




附件8
法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的
身份证明等证明材料

（企业法人营业执照、税务登记证，供应商是自然人的身份证明材料等）



附件9


具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的
证明材料

（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关文件）


其他资格证明文件及资料
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