少儿体验馆配套智能研学设备项目参数要求

一、项目基本情况
项目名称：少儿体验馆配套智能研学设备采购项目
[bookmark: _GoBack]采购内容：少儿体验馆配套智能研学设备24套及配套（含集中充电设备1套）。
采购预算： 10.8万元。
预算标准：少儿体验馆配套智能研学设备0.45万元/套×24套=10.8万元。
本项目采购设备主要用于与少儿体验馆现有PICO VR教学设备及正在开发的数字课程配套使用，通过完善体感追踪、动作捕捉、佩戴续航、集中充电及设备管理等功能，进一步提升数字课程的互动性、沉浸感和设备使用效率。
二、采购内容
每套少儿体验馆配套智能研学设备包括：
1.穿戴式充电宝2个；
2.舒适头戴1套；
3.腰部体感追踪器1个；
4.腿部体感追踪器2个；
5.与上述设备正常使用相配套的固定、连接及充电组件。
24套共配置穿戴式充电宝48个、舒适头戴24套、腰部体感追踪器24个、腿部体感追踪器48个，以及满足设备正常使用所需的固定、连接、充电等配套组件。
项目整体另配置24位VR集中充电柜1台，用于少儿体验馆现有VR眼镜集中充电、消毒及收纳管理。
三、技术参数及功能要求
（一）总体要求
1.所提供设备须与采购人现有PICO VR教学设备兼容，能够在现有设备及系统环境下稳定运行，并满足采购人现有及正在开发的数字课程应用需求。
2.配套设备安装和使用后不得影响现有VR设备的正常操作、感知、充电及数据传输等主要功能。
3.各组件应连接稳定、使用方便，能够适应博物馆少儿教育活动多人次、连续使用的实际需求。
4.体感追踪设备须能够与采购人现有PICO VR设备配套使用，实现腰部、双腿及全身动作捕捉，并满足数字课程中的体感交互应用需求。
（二）体感追踪设备
每套配置腰部体感追踪器1个、腿部体感追踪器2个，共配置腰部体感追踪器24个、腿部体感追踪器48个。
1.采用IMU与红外感知相结合的多模态融合追踪方案，单个追踪器配置不少于1颗IMU传感器和12颗红外传感器。
2.追踪频率不低于200Hz。
3.支持DoF动作捕捉，通过体感追踪设备实现不少于24个全身骨骼节点的动作捕捉。
4.全身动作捕捉延时不高于20ms。
5.全身动作捕捉平均位置误差不高于5cm，平均角度误差不高于6°。
6.踩踏动作识别准确率不低于98%。
7.单次充电连续使用时间不低于25小时。
8.支持快速连接、佩戴及校准，满足不同使用者轮换体验需求。
9.设备体积及重量应适合穿戴使用，不明显影响正常行走、转身、抬腿、下蹲等动作。
10.应支持与采购人数字课程进行功能适配，能够满足数字课程对人体动作识别及体感交互的应用需求。
（三）穿戴式充电宝
每套配置穿戴式充电宝2个，共48个。
1.单个电池容量不低于5000mAh，每套配置2个充电电池，并配备相应固定及充电组件。
2.采用适合VR设备使用的穿戴式设计，能够与头戴设备配套使用。
3.支持快速拆装及电池轮换，满足数字课程连续开展过程中的续航需求。
4.安装后不影响VR眼镜主要传感、操作、充电及散热功能。
5.固定结构稳定，并可根据实际佩戴需求进行调节。
6.具备过充、过放、过流、短路及温度异常等安全保护功能，并符合国家现行相关产品安全要求。
（四）舒适头戴
每套配置舒适头戴1套，共24套。
1.与采购人现有PICO VR眼镜适配，安装后不影响VR眼镜正常使用。
2.采用可调节设计，可根据不同使用者头围进行调节，满足少年儿童及不同头围使用者轮换使用需求。
3.主要受力部位具有缓冲设计，减少设备对前额、面部及后脑部位的压迫，提高佩戴舒适性。
4.与人体接触部分采用柔软、耐磨、便于清洁的材质，适应公共教育场所多人次使用。
5.支持与本项目穿戴式充电设备配套使用，安装后整体佩戴稳定。
（五）24位VR集中充电柜
项目整体配置24位VR集中充电柜1台。
1.可同时容纳不少于24台VR眼镜，并满足不少于24台设备同时充电需求。
2.柜内设置合理的设备存放空间，满足VR眼镜集中收纳和日常管理需要。
3.支持Type-C充电，单路充电功率不低于45W。
4.具有充电状态显示或指示功能，方便工作人员掌握设备充电状态。
5.具备充满自动停止或相应的智能充电管理功能，并具有过压、过流、短路、过载等必要的安全保护措施。
6.具备紫外线、臭氧等设备消毒功能，满足VR设备多人次使用后的日常集中消毒需要。
7.柜体具有通风散热设计，内部充电线路布置合理。
8.配置移动脚轮及固定装置，方便根据教学活动需要移动和固定。
9.柜内空间应与采购人现有VR眼镜及安装相关配套设备后的实际尺寸相适应，保证设备能够正常存放、取用和充电。
四、定制化适配及技术服务
（一）设备联调
中标供应商应配合采购人完成：
1. VR设备与充电宝、舒适头戴等配件的安装及调试；
2. 腰部体感追踪器设备接入；
3. 腿部体感追踪器设备接入；
4. 体感数据采集及传输测试；
5. 定制化VR游戏设备识别测试；
6. 定制化VR游戏功能联调；
7. 设备参数配置；
8. SDK/API及相关软件配置；
9. 现场问题排查及技术整改。
（二）技术支持
在项目实施及质保期内，中标供应商应提供必要的技术支持。
对于涉及设备兼容性、SDK、驱动、接口、通信协议等方面的问题，中标供应商应配合采购人进行排查和解决。
如因设备本身兼容性、接口、驱动、SDK或通信协议等原因导致设备无法满足项目要求，中标供应商应负责提供解决方案，并根据实际情况进行设备更换、软件调整或技术整改。
五、安装调试及验收要求
1.供应商负责全部设备的供货、运输、安装、调试及相关技术服务。
2.设备交付后，应使用采购人现有PICO VR设备进行实际兼容性测试，确认体感追踪、佩戴续航等功能能够正常使用
3.体感追踪功能测试应包括设备连接和校准，以及站立、行走、转身、抬腿、下蹲等基本动作的识别和捕捉，并结合数字课程实际应用对体感交互功能进行测试。
4.设备运行过程中应保持连接及追踪稳定，不应出现影响正常教学使用的频繁掉线、明显动作错位等情况。
5.集中充电柜应使用采购人现有VR设备进行实际存放及充电测试，确认设备能够正常收纳、充电和取用
6.验收以本项目技术参数、设备兼容性及数字课程实际应用效果为依据。所提供设备应能够与采购人现有VR设备稳定配套使用，并实现本项目要求的体感追踪及课程交互功能。
六、投标人承诺事项
投标人应对以下事项作出明确承诺：
1.所提供设备与采购人现有PICO VR一体机相适配；
2.所提供体感追踪设备能够满足采购人定制化VR游戏的实际使用需求；
3.配合采购人完成设备与定制化VR游戏的联调；
4.按要求提供必要的SDK、API、驱动及技术资料；
5.提供完成本项目所需的全部必要配套组件；
6.不擅自更换投标产品品牌、型号及主要技术参数；
7.对设备兼容性问题提供必要的技术支持；
8.因产品本身兼容性、接口、驱动、SDK或通信协议问题导致无法满足项目要求的，负责整改或更换；
9.所供产品为全新、合格产品；
10.不能通过定制化VR游戏实际运行测试的，不予验收。
七、售后服务要求
1.项目实施完成时间：自合同签订之日起30日内完成全部设备供货、安装、调试及适配工作。
2.设备质保期不少于1年。质保期内因设备质量问题影响正常使用的，由供应商负责维修或更换。
3.质保期内出现设备连接、兼容或体感追踪等技术问题，供应商应提供相应技术支持。
4.供应商应提供设备使用及日常维护培训，内容包括设备佩戴、连接校准、充电、集中充电柜操作及常见问题处理等。
5.项目交付时提供设备配置清单、使用说明及相关技术资料。

