
询 价 单             年      月    日

	采购单位（加盖公章）：

	联系人：
	联系电话：
	传真：

	采

购

需

求
	商品（服务）名称
	规格

型号
	配置或技术参数
	限价
	数量
	供货时间
	供货地点
	备注

	
	数控切割打样机
	
	具备主刀 + 斜刀工作模式，排版后自动执行裁切；2.双刀模式可满足5mm的板卡纸裁切；3.台面具备耐切割性能，并配备真空吸附功能；4.配备安全光幕或紧急停止按钮等防护装置；5.整机采用6轴放大高精度伺服配合高精度直线导轨，重复定位精度 ≤±0.05 mm；6.机器分辨率：≤±0.05 mm；7.切割面积：长度 ≥2000 mm，宽度 ≥1100 mm；8.数据传输接口及方式：至少具备 RJ45 以太网接口；9.控制系统具有台面切割自适应功能：切割时会根据台面高度误差智能补偿，保证切割精度；10.机器尺寸：≥2740*1700mm；11.重复切割精度：≤0.1mm保证裁切裁片尺寸一致性；12.电压380V，功率7.5KW

	8.5万元
	壹台
	合同签订 30天内完成供货 
	武汉
	经验收合格后，按合同金额结算款项供方提供票据后15日之内，需方按湖北省财政厅相关规定将结算款从国库支付至供应商对公账户。供方认可需方向湖北省财政厅提请支付合同款项，视同需方已履行付款义务，供方必须按国家有关财税规定开具发票。


	供应商

回复
	
	单价（元）
	总价（元）



	
	
	
	

	供应商（加盖印章）：
	联系人：
	联系电话：
	传真：
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