枝江市职教中心文化宫培训基地装修工程项目比价文件

枝江市职教中心就文化宫培训基地装修工程项目

进行比价采购，现邀请你公司前来参与报价。

1. 项目编号: ZJSJYJB2021-007

二、项目名称: 枝江市职教中心文化宫培训基地装修工程

三、采购内容：

（一）项目概况。

文化宫篮球场东边两层楼700㎡维修、装潢。

（二）采购内容:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：枝江市文化宫培训基地装修工程 | | | | | 标段： | | | 第 1 页 共 7 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 土石方工程 |  |  | |  |  | |  |  |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:破除沿地面 2.挖土深度:0.3m 3.弃土运距:由施工方自行考虑 | m3 | | 2.7 |  | |  |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 原土夯实 | m3 | | 1.2 |  | |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  | |  |  | |  |  |
| 3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:石膏板天棚拆除 | m2 | | 223.8 |  | |  |  |
| 4 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.金属门窗拆除 | 樘 | | 11 |  | |  |  |
| 5 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.二楼报告厅讲台背景墙拆除 | m2 | | 20.65 |  | |  |  |
| 6 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.墙面涂料铲除 | m2 | | 522.76 |  | |  |  |
| 7 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.二楼开安全出口洞900mm\*2100mm | 个 | | 6 |  | |  |  |
| 8 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.实心砖墙拆除 | m3 | | 17.28 |  | |  |  |
| 9 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:墙面 2.饰面材料种类:瓷砖 | m2 | | 28 |  | |  |  |
| 10 | 01B004 | 垃圾清运 | 1.垃圾清运 | 项 | | 1 |  | |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  | |  |  | |  |  |
| 11 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.配套金属龙骨 2.铝合金扣板，规格300\*300 | m2 | | 30.2 |  | |  |  |
| 12 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.配套金属龙骨 2.洁净板，规格600\*600 | m2 | | 473.6 |  | |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 屋面及防水工程 |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 门窗工程 |  |  | |  |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 表—08 | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：枝江市文化宫培训基地装修工程 | | | | | 标段： | | | 第 2 页 共 7 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 13 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1.双开全玻门（1.4铝合金11mm钢化玻璃） 2.含五金等其他配件 | m2 | | 36.72 |  | |  |  |
| 14 | 010805005002 | 全玻自由门 | 1.厨房移门(1.4铝合金11mm钢化玻璃) 2.含五金等其他配件 | m2 | | 3.3 |  | |  |  |
| 15 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:二楼窗更换 2.框、扇材质:断桥隔热窗户 | m2 | | 57.26 |  | |  |  |
| 16 | 010808001001 | 木门窗套 | 1.二楼报告厅包窗套（含18mm木质门套） | m2 | | 142.72 |  | |  |  |
| 17 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:900mm\*2100mm 2.塑钢门(含18mm木质门套） | m2 | | 21.5 |  | |  |  |
| 18 | 010802001003 | 铝合金玻璃门 | 1.门代号及洞口尺寸:2000mm800mm 2.门框、扇材质:1.4铝合金11mm钢化玻璃 | m2 | | 1.6 |  | |  |  |
| 19 | 011210002001 | 隔断 | 1.轻钢龙骨隔断 2.石膏板面层 | m2 | | 143.5 |  | |  |  |
| 20 | 011210002002 | 隔断 | 1.轻钢龙骨隔断 2.玻纤板面层 | m2 | | 23 |  | |  |  |
| 21 | 010801001001 | 木质门 | 1.生态室内套装木门 | m2 | | 5.28 |  | |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | |  |  | |  |  |
| 22 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.二楼报告厅铝塑板背景墙 | m2 | | 20.65 |  | |  |  |
| 23 | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 1.家政厅扶手 （15cm硬木栏板304不锈钢扶手） | m | | 18 |  | |  |  |
| 24 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:轻钢龙骨断隔 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖（白色） | m2 | | 200.58 |  | |  |  |
| 25 | 011204003003 | 块料墙面 | 1.墙体类型:实心砖墙 2.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖（白色） | m2 | | 24 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 表—08 | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：枝江市文化宫培训基地装修工程 | | | | | 标段： | | | 第 3 页 共 7 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 26 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.墙体类型:轻钢龙骨断隔 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:300mm\*600mm白色瓷砖 | m2 | | 93.73 |  | |  |  |
| 27 | 011204003004 | 块料墙面 | 1.墙体类型:砖墙 2.面层材料品种、规格、颜色:白色瓷砖 | m2 | | 9 |  | |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 砌筑工程 |  |  | |  |  | |  |  |
| 28 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:砖墙 3.砂浆强度等级、配合比:M10 | m3 | | 2.95 |  | |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  | |  |  | |  |  |
| 29 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:现场搅拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.原破除地面恢复及排水沟垫层c15 | m3 | | 1.12 |  | |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 楼地面装饰工程 |  |  | |  |  | |  |  |
| 30 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.原地面铺自流平地板胶。2.0mm | m2 | | 496.9 |  | |  |  |
| 31 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层砂浆配合比、厚度:10厚砂浆找平层 2.面层材料种类:300mm\*300mm灰色陶瓷地面砖 | m2 | | 29.65 |  | |  |  |
| 32 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.找平层砂浆配合比、厚度:10厚砂浆找平层 2.面层材料种类:800mm\*800mm灰色陶瓷地面砖 | m2 | | 133.88 |  | |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  | |  |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 表—08 | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：枝江市文化宫培训基地装修工程 | | | | | 标段： | | | 第 4 页 共 7 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  | |  |  | |  |  |
| 33 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.墙面乳胶漆一底两面（符合环保要求） 2.腻子两遍 | m2 | | 1164.76 |  | |  |  |
| 34 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 1.天棚喷刷乳胶漆一底两面（符合环保要求） 2.腻子两遍 | m2 | | 24.1 |  | |  |  |
| 35 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 1.乳胶漆喷黑（符合环保要求） | m2 | | 133.08 |  | |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 电气设备安装工程 |  |  | |  |  | |  |  |
| 36 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:强电配电箱 | 台 | | 2 |  | |  |  |
| 37 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:弱电配电箱 | 台 | | 2 |  | |  |  |
| 38 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:600mm\*600mm格栅灯 | 套 | | 72 |  | |  |  |
| 39 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:轨道射灯 2.型号:18W 3.安装形式:轨道安装 | 套 | | 3 |  | |  |  |
| 40 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.300mm\*300mm扣板灯 | 套 | | 4 |  | |  |  |
| 41 | 030412001011 | 普通灯具 | 1.300mm\*600mm扣板灯 | 套 | | 1 |  | |  |  |
| 42 | 030412001012 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 2.吸顶安装 3.具体要求详见设计图 | 套 | | 50 |  | |  |  |
| 43 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排风扇 2.安装方式:吸顶 | 台 | | 4 |  | |  |  |
| 44 | 030411004003 | 配线 | 1.配线形式:暗敷 2.BV-6mm²铜芯线 3.配线部位:穿管敷设 | m | | 353.28 |  | |  |  |
| 45 | 030411004001 | 配线 | 1.配线形式:暗敷 2.BV-4mm²铜芯线 3.配线部位:穿管敷设 | m | | 2021.49 |  | |  |  |
| 46 | 030411004002 | 配线 | 1.配线形式:暗敷 2.BV-2.5mm²铜芯线 3.配线部位:穿管敷设 | m | | 2053.29 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 表—08 | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：枝江市文化宫培训基地装修工程 | | | | | 标段： | | | 第 5 页 共 7 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 47 | 030411001004 | 配管 | 1.材质:PC 2.规格:DN25 3.配置形式及部位:暗敷 | m | | 792 |  | |  |  |
| 48 | 030411001005 | 配管 | 1.材质:PC 2.规格:DN16 3.配置形式及部位:暗敷 | m | | 911 |  | |  |  |
| 49 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:信息插座 | 个 | | 10 |  | |  |  |
| 50 | 030404034001 | 暗装板壁单联开关 | 1.名称:暗装板壁单联开关 2.规格:E31/1/2A 10A 250V 3.安装方式:距地1.4m | 个 | | 9 |  | |  |  |
| 51 | 030404034004 | 单联双控开关 | 1.名称:暗装板壁单联双控开关 2.规格:E31/1/2A 10A 250V 3.安装方式:距地1.4m | 个 | | 2 |  | |  |  |
| 52 | 030404034002 | 暗装板壁双联开关 | 1.名称:暗装板壁双联开关 2.规格:E31/1/2A 10A 250V 3.安装方式:距地1.4m | 个 | | 6 |  | |  |  |
| 53 | 030404034003 | 暗装板壁三联开关 | 1.名称:暗装板壁三联开关 2.规格:E31/1/2A 10A 250V 3.安装方式:距地1.4m | 个 | | 4 |  | |  |  |
| 54 | 030404035002 | 安全型五孔插座 | 1.名称:安全型五孔插座 2.规格:E426/10US 10A 250V 3.安装方式:距地0.3m | 个 | | 104 |  | |  |  |
| 55 | 030404035003 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:250V 16A | 个 | | 20 |  | |  |  |
| 56 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:UPT Cat5e（非屏蔽超五类双绞线缆 2.配线部位:穿管敷设 | m | | 260 |  | |  |  |
| 57 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称:自带蓄电池LED灯安全出口 2.规格:1\*3W 3.安装方式：门上方0.3m 4.平时常亮 5.其他要求详设计 | 套 | | 8 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 表—08 | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：枝江市文化宫培训基地装修工程 | | | | | 标段： | | | 第 6 页 共 7 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 58 | 030412001009 | 普通灯具 | 1.名称:自带镉镍电池疏散指示灯 2.规格：1\*3W 3.类型:应急时间≥90min 4.平时常亮（防撞网） 5.其他要求详设计 | 套 | | 8 |  | |  |  |
| 59 | 030412001008 | 普通灯具 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:2\*28W 3.类型:应急时间≥180min 4.安装形式:壁装 5.其他要求详设计 | 套 | | 11 |  | |  |  |
| 60 | 030412001010 | 普通灯具 | 1.人体感应灯 | 套 | | 2 |  | |  |  |
| 61 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.具体要求详见设计图 | 具 | | 2 |  | |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 其他装饰工程 |  |  | |  |  | |  |  |
| 62 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘安装 2.样式按业主要求制作 | m2 | | 203.06 |  | |  |  |
| 63 | 011501007001 | 厨房壁柜 | 1.橱柜（18mm木质生态板） | m2 | | 10.4 |  | |  |  |
| 64 | 01B001 | 抽油烟机，水槽、灶、水龙头 | 1.按业主要求安装（304不锈钢水槽） 2.含给排水接管及管材 | 项 | | 1 |  | |  |  |
| 65 | 01B002 | 马桶、淋浴隔断、花洒、浴室柜 | 1.马桶、淋浴隔断、304不锈钢花洒、木质浴室柜 2.含给排水接管及管材 | 项 | | 1 |  | |  |  |
| 66 | 011501002001 | 酒柜 | 1.酒柜鞋柜电视柜（18mm木质生态板） | m2 | | 12 |  | |  |  |
| 67 | 011501003001 | 衣柜 | 1.衣柜（18mm木质生态板） 2.尺寸：6900mm\*2600mm | m2 | | 17.94 |  | |  |  |
| 68 | 011501003002 | 衣柜 | 1.储物柜（18mm木质生态板） 2.尺寸：8000mm\*2500mm | m2 | | 20 |  | |  |  |
| 69 | 01B003 | 一、二楼，楼梯间卫生间洁具、木断隔、拖把池及洗手台 | 1.一、二楼，楼梯间卫生间洁具、木断隔、拖把池及洗手台 2.含给排水接管及管材 | 处 | | 2 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 表—08 | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：枝江市文化宫培训基地装修工程 | | | | | 标段： | | | 第 7 页 共 7 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 70 | 01B005 | 烘焙室操作台 | 1.1700mm\*800mm操作台(304不锈钢) | 套 | | 1 |  | |  |  |
| 71 | 01B006 | 烘焙室操作台 | 1.4900mm操作台（304不锈钢） | 套 | | 1 |  | |  |  |
| 72 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.陶瓷立柱式洗脸盆 | 组 | | 1 |  | |  |  |
| 73 | 070205001001 | 铸铁盖板 | 1.沟盖板 | m | | 10 |  | |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 合 计 | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |

（三）商务要求：合同订立40日历天竣工。

（四）响应文件:包括报价表、资格审查文件。

四、采购预算:39.5万元

五、供应商资格条件

1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

## 2. 具备建筑三级及以上资质。

3.响应文件递交截止时间当天，在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

六、优惠政策：对小微企业报价给予6%的价格扣除，用扣除后的价格作为评审价进行价格排序。

七、获取比价文件和报名

1.发放时间：2021年3月4日起至2021年3月9日止（上午：8:30-12:00，下午14:00-17:30）。

2.发放方式： 网上下载 。

3.发放地点： （[http://www.zhijiang.gov.cn](http://www.zhijiang.gov.cn/)） 免费领取。

八、响应文件编制

1.供应商应认真阅读、并充分理解本比价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本比价文件中各项条款规定及要求。

2.响应文件应按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

3.如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，比价小组将拒绝其补充。

4.响应文件的组成

不限于以下内容，如未提供，比价小组有权拒绝其响应文件：

（1）报价一览表；

（2）法人（负责人）代表授权书；

（3）项目组人员配备情况；

（4）项目负责人简历表；

（5）项目技术负责人简历表；

（6）中小企业声明函；

（7）价格文件；

（8）技术文件；

（9）本比价文件要求提供的其他文件及资料。

5、响应文件必须电脑打印，不准涂改和行间插字，除签名外不得出现手写字体。所有文件应当以胶印的方式装订成册，并编制目录及页码。

6、响应文件须加盖供应商单位公章，并由法定代表人或经其授权的代表签字。由授权代表签字的，应在响应文件中提供法人代表授权书，否则视为无效响应。

九、响应文件份数及封装

供应商只需提交一份响应文件，响应文件密封包装在一个包装袋内，并在包封上注明供应商名称和采购项目名称。封包袋封口上加盖公司公章，并注明“比价时间以前不得开封”字样。

十、响应文件递交

1.截止时间：2021年3月10日09时30分

2.地点：请将纸质版响应文件密封递交至枝江市珠海路36号--枝江市教育局工程项目管理中心,，响应文件递交截止时间即为比价时间，逾期送达的响应文件概不接受。

十一、评审方法

1.响应文件审查。采购人确定3人比价小组，比价小组根据本比价文件规定的供应商资格条件、评定成交的标准等事项对供应商提交的响应文件进行资格性和符合性评审。

资格性审查和符合性审查内容及标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | 检查内容 | 检查标准 |
| 1 | 资 格 性 检 查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供合法有效的营业执照、资质证书或事业单位法人证书复印件，加盖公章。 |
| 信用记录 | 响应文件递交截止时间当天，在“信用中国”网站(www.cred itchina.go v.cn)、中国政府采购网(www.cc gp.gov.cn) 查询，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以现场查询的为准。 |
| 2 | 符 合 性 检 查 | 供应商名称 | 供应商名称是否与营业执照一致。 |
| 响应文件签署 | 按比价文件要求在规定区域加盖单位章，法定代表人或授权代表签字。 |
| 法定代表人和授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明和法定代表人授权委托书。 |
| 报价是否有效 | 只有一个有效报价且未超过采购预算价。 |
| 工程清单 | 满足本比价文件“三、采购内容”要求。 |
| 质量要求 | 满足本比价文件“三、采购内容”要求。 |

评审后，满足本比价文件要求的供应商不足3家的，采购活动终止，采购人重新组织采购。满足本比价文件要求的供应商达到3家以上，比价小组对满足要求的供应商进行价格评议。

2.价格评议。比价小组根据本比价文件“六、优惠政策”相关规定，结合供应商提供的《中小企业声明函》，对供应商报价进行价格扣除评议，用扣除后的价格作为评审价进行价格排序，评审价不作为合同价格，合同价格应为供应商实际报价。供应商提供本企业制造的产品、承担的工程或者服务的，应由供应商出具《中小企业声明函》，供应商提供其他小型和微型企业制造的产品的，应由产品制造企业出具《中小企业声明函》原件，否则，不给予价格扣除。

3.推荐供应商。比价小组从满足本比价文件实质性要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

十二、确定成交供应商

1.比价小组应当在评审结束后1个工作日内将评审报告送采购人，采购人应当在收到评审报告后1个工作日内，从比价小组推荐的候选供应商中，根据满足比价文件要求且评审价最低的原则确定成交供应商。

2.确定成交供应商后，采购人应将成交结果在三峡枝江网或枝江市公共资源交易信息网等网络媒体予以公示，同时向成交供应商发出成交通知书。

十三、签订采购合同

成交供应商收到成交通知书后，应在3个工作日内与采购人签订采购合同。

十四、联系方式：

联 系 人：曹光明

联系电话：13886715182

地 址：枝江市职教中心

采购人（公章）

2021年3月4 日

附

枝江市职教中心文化宫培训基地装修工程项目

响 应 文 件

项目编号：ZJSJYJB2021-003

项目名称：枝江市职教中心文化宫培训基地装修工程项目

供应商名称（盖章）：

日 期： 2021 年 月 日

响应文件组成

目 录

（1）报价一览表；

（2）法人（负责人）代表授权书；

（3）项目组人员配备情况；

（4）项目负责人简历表；

（5）项目技术负责人简历表；

（6）中小企业声明函；

（7）价格文件；

（8）技术文件；

（9）本邀请函要求提供的其他文件及资料。

报价一览表

项目编号:

项目名称:

|  |  |
| --- | --- |
| 总报价（元） |  |
| 工期（天） |  |
| 项目负责人 |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元。

供应商名称（签章）：

供应商法定代表人（签章）：

日期：年 月 日

法人代表授权书

（采购人名称）：

兹授权 同志为我单位参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从年月日起至年月日止。

供应商名称（签章）：

签发日期：年 月 日

附：

代理人工作单位：

联系电话（手机）：

身份证号码：

|  |
| --- |
| 粘贴被授权人身份证（扫描件） |

项目组人员配备情况表

项目编号:（如有）

项目名称:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | | | | 已承担在建工程情况 | |
| 证书  名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目  数 | 主要项目  名 称 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子  机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 | | | | | | | | |

说明：要求持证上岗的专业技术人员需提供资格证书清晰扫描件。

项目负责人简历表

项目编号:（如有）

项目名称:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | | | 性别 |  | 年龄 |  |
| 职务 |  | | | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 | | |  | | 担任项目经理年限 | |  |
| 在建和已完工程项目 | | | | | | | |
| 建设单位 | | 项目名称 | | 建设规模 | 开、竣工  日期 | 在建或  已完 | 工程质量 |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |

注：表后应附有关证明材料。

项目技术负责人简历表

项目编号:（如有）

项目名称:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | | 性别 |  | 年龄 | |  |
| 职务 |  | | 职称 |  | 学历 | |  |
| 参加工作时间 | |  | | 担任项目经理年限 | | |  |
| 在建和已完工程项目 | | | | | | | |
| 建设单位 | 项目名称 | | 建设规模 | 开、竣工日期期 | | 在建或  已完 | 工程质量 |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |

说明：表后应附有关证明材料。

中小企业声明函

（适用于工程类项目）

（采购人名称）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准（详见《中小企业划型标准》），本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加（采购人）的 项目（项目编号：\_\_\_\_\_\_）采购活动由本企业承担工程（或提供服务）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1.组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

供应商（公章）：

供应商授权代表（签字）：

日 期：年 月 日