项目比价文件

（枝江市人民医院）就（检验科、手术室、ICU、血库弱电项目）项目进行比价采购，现邀请你公司前来参与报价。

一、项目编号:

二、项目名称:检验科、手术室、ICU、血库弱电项目

三、采购内容：

|  |
| --- |
|  **枝江市人民医院检验科、手术室、ICU、血库维修弱电项目临时采购清单** |
| 工期：合同签订后7天内交付 |
| **序号** | **产品描述名称** | **规格要求** | **数量** | **单位** | **说明** |
| 1 | 六类网络跳线 | 六类网络跳线 | 400  | 根 | 每层50根\*2端\*4层，含安装调试 |
| 2 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-D  | 49  | 个 | 中心机房端和交换机端，每台内外网交换机4个，每台监控交换机2个 |
| 3 | LC-LC光纤跳线（3M) | LC-LC光纤跳线（3M) | 20  | 根 | 含必要的熔纤服务 |
| 4 | 静电地板修复 | 600\*600\*35静电地板修复 | 4  | 间 | 四个弱电间 |
| 5 | 网络3层交换 | 设备性能:交换容量≥700Gbps，包转发率≥220Mpps（以官网最小值为准）槽位: 扩展插槽≥1个，支持扩展1G/2.5G/5G/10G自适应以太网电口，支持扩展10G、25G、40G、100G以太网光口，提供官网订购信息截图及链接可靠性: 支持内置模块化可拔插双电源和可拔插双风扇;虚拟化堆叠技术 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由;VLAN特性 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN;虚拟化 支持纵向虚拟化，提供官网截图链接;镜像功能 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN;路由协议 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP; 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+;ACL:支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN的 ACL;安全:支持MACsec硬件加密功能，支持官网截图链接;增值业务扩展:可扩展防火墙模块插卡，提供官网订购信息截图及链接;绿色节能 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源;配置要求:单台详细配置如下： 单台配置冗余电源，冗余风扇 ,单台配置千兆电端口≥24个，千兆光电复用接口≥8个 ， 万兆SFP+端口≥4个 ，千兆单模光模块 ≥2个。  | 8  | 台 | 双电源，一路市电，一路不间断电源（即将统一采购安装），每层2台，一台用于内网，一台用于外网，外网可以用单电源的交换机，本次仍然采购双电源的目的是为了与其他楼层的内网进行调换，以便将医院旧的用于内网的单电源交换机逐步换成双电源的交换机，提升网路安全能力。 |
| 6 | 监控接入交换机 | 以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC；交换容量≥330Gbps（以官网最小值为准），转发性能≥50Mpps（以官网最小值为准），千兆电接口数量≥24个，千兆非复用SFP光口≥4个；支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN,支持基于MAC的VLAN；支持静态路由、RIP、OSPF等路由协议；支持STP/RSTP/MSTP协议；支持DHCP Server；支持DHCP Snooping，防止欺骗DHCP服务器 | 4  | 台 | 每层一台 |
| 7 | 机柜 | 42U 19英寸标准服务器机柜 SPCC优质冷轧钢 前后网孔门 静载1000KG 尺寸大小：600X800X2019mm。 | 3  | 个 | 门诊楼利旧 |
| 8 | 网络配线架 | 6类24口；要求自带线槽管理和辅助布线单元，（提供设备图片证明）阻燃式防弹胶前面板，阻燃级UL94V-0级别。板筋材料框架，2.0mm钢质传输底板可使传输带宽≥250MHz，满足1000兆百米数据传输；自带12色可选式功能端口模块，用于重要端口数据区分，支持T568A和T568B两种打线方式；安装于19″标准机架； | 8  | 个 | 24口\*2 |
| 9 | 理线架 | 6类24口 | 12  | 个 | 每层3台交换机 |
| 10 | 机房线路整理、测通及接入服务 | 打标、上配线架，与中心机房测通、配合布线方测通弱电间到终端线路、配置网络确保终端到中心机房网络稳定畅通。 | 4  | 个 | 4个弱电间 |
| 11 | 培训及技术指导 | 免费对医院技术人员进行本次采购网络设备的操作培训，确保医院技术人员能完全掌握所提供设备的日常维护知识。还要对本次采购设备与医院原有网络设备的对接进行培训，确保医院技术人员能熟练掌握医院整个网络的日常维护知识。 |  |  | 免费 |
| 12 | 维保 | 免费维保三年，确保24\*7小时技术指导、上门服务，确保单台网络设备出现故障断网时间不超过30分钟。三年免费维保期后，确保24\*7小时技术指导。为保障产品售后服务，投标产品制造厂商须具备完善的售后服务体系，提供产品制造厂商售后服务体系完善程度认证证明文件 |  |  | 免费 |

## 注：合同生效及支付条件和方式

## (1)合同签订之日起生效

## (2)付款方式：分期付款

四、采购预算:14万元。

五、供应商资格条件

1、供应商应是具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件的企业（公司）。

2、响应文件递交截止时间当天，通过“信用中国”网（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录且无不诚信记录（提供网上查询结果截图并加盖投标单位公章）。

3、本项目不接受联合体响应，应以独立供应商身份参与本工程报价。

注：供应商在制作响应文件时，应对照上述资格审查要求提供相应证明材料的原件复印件加盖公章，否则评委和采购人将不予采信。

**只有符合以上资格审查所有标准的供应商才能通过资格审查。**

六、优惠政策：对小微企业报价给予6%的价格扣除，用扣除后的价格作为评审价进行价格排序。

七、获取比价文件和报名

1.发放时间：2021年5月25日起至2021年5月27日止（上午：8:30-12:00，下午14:00-17:30）。

2.发放方式： 网上下载 。

3.发放地点： 三峡枝江网 http://www.zhijiang.gov.cn/ 自行下载免费发放。

八、响应文件编制

1.供应商应认真阅读、并充分理解本比价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本比价文件中各项条款规定及要求。

2.响应文件应按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

3.如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，比价小组将拒绝其补充。

4.响应文件的组成

不限于以下内容，如未提供，比价小组有权拒绝其响应文件：

**货物类、服务类采购项目**

（1）报价一览表；

（2）分项报价表；

（3）货物及服务清单；

（4）技术和服务响应、偏离情况说明表；

（5）法人（负责人）代表授权书；

（6）本比价文件“五、供应商资格条件”所列要求的相关证明材料；

（7）《中小企业声明函》（如果有）；

（8）本比价文件要求提供的其他文件及资料。

九、响应文件份数及封装

供应商只需提交一份响应文件，响应文件密封包装在一个包装袋内，并在包封上注明供应商名称和采购项目名称。封包袋封口上加盖公司公章，并注明“比价时间以前不得开封”字样。

十、响应文件递交

1.截止时间：2021年5月28日9时00分

2.地点：请将纸质版响应文件密封递交至枝江市人民医院采购科，响应文件递交截止时间即为比价时间，逾期送达的响应文件概不接受。

十一、评审方法

1.响应文件审查。采购人确定3人以上单数比价小组，比价小组根据本比价文件规定的供应商资格条件、评定成交的标准等事项对供应商提交的响应文件进行资格性和符合性评审。

资格性审查和符合性审查内容及标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查标准 |
| 1 | 资格性检查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供合法有效的营业执照或事业单位法人证书复印件，加盖公章。 |
| 信用记录 | 响应文件递交截止时间当天，在“信用中国”网站(www.cred itchina.go v.cn)、中国政府采购网(www.cc gp.gov.cn) 查询，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以现场查询的为准。 |
| …… |  |
| 2 | 符合性检查 | 供应商名称 | 供应商名称是否与营业执照一致。 |
| 响应文件签署 | 按比价文件要求在规定区域加盖单位章，法定代表人或授权代表签字。 |
| 法定代表人和授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明和法定代表人授权委托书。 |
| 报价是否有效 | 只有一个有效报价且未超过采购预算价。 |
| 货物或者服务清单 | 满足本比价文件“三、采购内容”要求。 |
| 交货期、质量要求 | 满足本比价文件“三、采购内容”要求。 |
| 其他要求 | 符合法律法规和本比价文件规定的其他实质性要求。 |
|  |  | …… |  |

说明：采购人应根据项目类别和实际情况可对上表中的资格性审查和符合性审查的内容进行修改。资格性和符合性审查不合格，技术、商务及服务不满足本比价文件要求的，响应文件按无效文件处理。

评审后，满足本比价文件要求的供应商不足3家的，采购活动终止，采购人重新组织采购。满足本比价文件要求的供应商达到3家以上，比价小组对满足要求的供应商进行价格评议。

2.价格评议。比价小组根据本比价文件“六、优惠政策”相关规定，结合供应商提供的《中小企业声明函》，对供应商报价进行价格扣除评议，用扣除后的价格作为评审价进行价格排序，评审价不作为合同价格，合同价格应为供应商实际报价。供应商提供本企业制造的产品、承担的工程或者服务的，应由供应商出具《中小企业声明函》，供应商提供其他小型和微型企业制造的产品的，应由产品制造企业出具《中小企业声明函》原件，否则，不给予价格扣除。

3.推荐供应商。比价小组从满足本比价文件实质性要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

十二、确定成交供应商

1.比价小组应当在评审结束后1个工作日内将评审报告送采购人，采购人应当在收到评审报告后1个工作日内，从比价小组推荐的候选供应商中，根据满足比价文件要求且评审价最低的原则确定成交供应商。

2.确定成交供应商后，采购人应将成交结果在三峡枝江网或枝江市公共资源交易信息网等网络媒体予以公示，同时向成交供应商发出成交通知书。

十三、签订采购合同

成交供应商收到成交通知书后，应在3个工作日内与采购人签订采购合同。

十四、联系方式：

联 系 人：代宏程

联系电话：13972585570

地 址：枝江市友谊大道61号

 采购人（公章）

 2021年5月24日

 附

响应文件格式

项目

响 应 文 件

项目编号：（如有）

 项目名称：

 供应商名称（盖章）：

 日 期： 年 月 日

响应文件组成（货物服务类）

目 录

（1）报价一览表；

（2）分项报价表；

（3）货物及服务清单；

（4）技术和服务响应、偏离情况说明表；

（5）法人（负责人）代表授权书；

（6）本邀请函“五、供应商资格条件”所列要求的相关证明材料；

（7）《中小企业声明函》（如果有）；

（8）本邀请函要求提供的其他文件及资料。

报价一览表

项目编号:（如有）

项目名称:

|  |  |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写：小写： |
| 其他 |  |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）:

日 期：年 月 日

报价组成情况表

项目编号：（如有）

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称（服务） | 规格型号 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |

说明：1.所有价格均用人民币表示，单位为元。

 2.分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）:

时间：年 月 日

货物、服务清单

项目编号：（如有）

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物/服务名称 | 主要规格、技术参数 | 数 量 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：按技术参数要求，提供所投货物详细的技术规格、参数及要求。

供应商名称（签章）：

供应商法定代表人（签章）：

日期：年 月 日

技术和商务条款响应、偏离说明表

项目编号：（如有）

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 邀请函要求 | 响应文件具体响应内容 | 响应/偏离 | 说明 | 响应文件中对应的页码 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.供应商须对照邀请函“ 三、采购内容”要求，进行逐条说明是否满足要求，并申明与技术规格条款的响应和偏离。

2.技术参数中带“★”参数要求必须满足，均不得负偏离，否则为无效响应。

法人代表授权书

（采购人名称）：

兹授权 同志为我单位参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从年月日起至年月日止。

供应商名称（签章）：

签发日期：年 月 日

附：

代理人工作单位：

联系电话（手机）：

身份证号码：

|  |
| --- |
| 粘贴被授权人身份证（扫描件） |

制造商中小企业声明函

（适用于货物类项目）

（采购人名称）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准（详见《中小企业划型标准》），本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司授权 （供应商） 参加（采购人）的 项目（项目编号：\_\_\_\_\_）采购活动提供本企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3.由本公司制造的货物清单见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单价(元) | 分项合计(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、供应商所投货物为自己制造的，也应按本声明函格式填写。

 2、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

 3、以联合体方式参与项目投标的供应商，则应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

制造商法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

中小企业声明函

（适用于服务类项目）

（采购人名称）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准（详见《中小企业划型标准》），本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加（采购人）的 项目（项目编号：\_\_\_\_\_\_）采购活动由本企业承担工程（或提供服务）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1.组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

供应商（公章）：

供应商授权代表（签字）：

日期：年 月 日