**“馆藏脆弱铁质文物典型病害机理和环境因素作用研究”课题经费耗材清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 技术参数 | 数量 | 预算单价/元 | 预算总价/元（最高总限价） |
| 考古样品实验托盘 | 尺寸：  ≥700mm\*500mm\*70mm  重量：≥2kg  耐酸、耐碱抗腐蚀搪瓷材质 | 16个 | 160 | 2560 |
| 制样热镶嵌材料 | 应用范围：大部分材料均可用  加热时间：≤6min  冷却时间：≤3min  加热温度：≥150℃ | 10瓶 | 85 | 850 |
| 实验样品打磨砂纸 | 尺寸：≥280\*230mm  粒度：60目-2000目 | 200张 | 2 | 400 |
| 玻璃表面皿 | 材质：高硼硅  尺寸：≥90mm（直径）  ≥20mm（皿高）  ≥2.2mm(厚度) | 20个 | 6 | 120 |
| 防静电弯头镊子 | 不锈钢材质，平整光滑，加持紧密，不易变形 | 20个 | 7 | 140 |
| 制样载玻片 | 玻璃材质，透光性好，  尺寸：≥25.4\*76.2mm | 10盒 | 7 | 70 |
| 制样导电胶带 | 尺寸：≥20m\*60mm  电阻率：≤5ohms/mm2  导电物质：碳粉 | 15卷 | 370 | 5550 |
| 实验样品封口袋 | 尺寸：≥4cm\*6cm\*16丝  可书写记录  加厚PE材质 | 30包 | 20 | 600 |
| 牛皮纸质标签纸 | 尺寸：≥15\*30mm  颜色：本色 | 30包 | 30 | 900 |
| 实验样品扁形称量瓶 | 尺寸：≥80\*30mm（直径\*高度）  材质：高硼硅 | 10个 | 15 | 150 |
| 实验样品存储干燥器 | 材质：高硼硅，透光性好  尺寸：≥360mm(口外径)  ≥185mm（底径） | 6个 | 210 | 1260 |
| 变色硅胶吸潮剂 | 材质：二氧化硅，分析纯  含水率≤5% | 30包 | 10 | 300 |
| 3M防酸性气体及颗粒物口罩 | 四层防护，过滤效率≥95%，独立包装 | 10包 | 150 | 1500 |
| 小型实验样品运输车 | 载重：≥50kg  无漏空伸缩底盘，静音轮带刹车功能 | 4辆 | 300 | 1200 |
| 实验室专用透明塑料整理盒 | 带盖带提手，加厚耐压，  尺寸:44cm\*30cm\*16cm,  44cm\*30cm\*25cm,  66cm\*43cm\*33cm  76cm\*52\*43cm  85cm\*58cm\*46cm | 6套 | 350 | 2100 |
| 实验室专用亚克力储物盒 | 透明带盖，组合装尺寸：  21cm\*14cm\*11cm  26cm\*17cm\*14cm  33cm\*21cm\*17cm  38cm\*25cm\*20cm | 6套 | 200 | 1200 |
| 美国Parafilm封口膜 | 10cm\*38m | 5盒 | 100 | 500 |
| 化学实验室工作服 | 长袖松紧袖口，优质面料，防静电 | 4件 | 50 | 200 |
| 一次性丁腈手套 | 医用无菌，加厚耐磨、耐酸碱，无粉乳胶手套，独立包装，一盒100只 | 20包 | 70 | 1400 |
|  | | | | 21000 |