**询价单**

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位（加盖公章）： | | | | | | | | | | |
| 联系人： | | | | 联系电话： | | | | 传真： | | |
| 采  购  需  求 | 商品（服务）名称 | 规格  型号 | | 配置或技术参数 | | 限价 | 数量 | 供货时间 | 供货地点 | 备注 |
| 自助导览服务归还终端机（含自助导览服务驿站终端软件V2.0） | HD-ZFH-01 | | 1. ※支持用户全流程的自助归还导览设备，无需工作人员值守； 2. ※支持线上押金、租金支付及结算，归还成功后自动退还押金到指定账户，操作流程简便快捷； 3. ※工业级国产自主方案嵌入式控制主板，双核心架构、8GEMMC； 4. ※工业级Linux操作系统； 5. ※支持安卓手机管理APP配置及维护管理； 6. 支持双通道同时归还，归还速度快，提高归还效率； 7. 支持导览机关机功能。用户在归还前无需关闭导览机，归还后，导览机自动关闭； 8. 多种提醒方式，归还结果通过语音以及仓口提示灯提醒用户； 9. ※自助导览服务归还终端机支持跟湖北省博物馆自有的智能导览终端进行匹配,需要成功归还导览终端,并且完成租赁结算.方便游客在出口处自由归还智能终端,无需人工协助. 10. ※每台简版归还柜可以归还100台导览机； 11. ※支持断网后离线归还，网络恢复后在自动进行结算退款； 12. ※远程实时监控归还柜状态、归还计数统计，归还柜发生故障自动检测上报； 13. ※支持远程配置归还柜音量和禁用状态； 14. 归还仓具有防呆设计，保障归还导览机方向正确，带挂绳与不带挂绳的导览机都能顺利归还； 15. 具备移动脚轮，整机安装可固定也可便捷移动； 16. 柜体可抗冲击、防震、防火，耐高温、耐腐蚀，使用寿命长； 17. ※整机模块化设计，单元模块可单独替换维护，后期可扩展，占地面积不超过0.3平方米； 18. ※设备自带备用电池，支持断电后继续使用8小时； | | 50000 | 2 | 合同签订3 天内完成供货 | 湖北省博物馆 | 经验收合格后，按合同金额结算款项供方提供票据后15日之内，需方按湖北省财政厅相关规定将结算款从国库支付至供应商对公账户。供方认可需方向湖北省财政厅提请支付合同款项，视同需方已履行付款义务，供方必须按国家有关财税规定开具发票。 |
| 供应商  回复 |  | | | | | | | | 单价（元） | 总价（元） |
|  |  |
| 供应商（加盖印章）： | | | 联系人： | | 联系电话： | | | | 传真： | |