**全年办公楼卫生间清洁用品项目采购技术要求文件**

1、识别方式：人脸识别取纸（活体识别检测）

2、摄像头：300万高清摄像头1080P宽动态摄像头

3、出纸规则：任意设置设备取纸间隔时间、取纸长度、取纸识别时间、识别精度

4、显示：总取纸次数、当天取纸次数、当月取纸次数、缺纸提醒

5、语音提醒：有语音提醒取纸

6、电源：220v

7、通讯网络：WIFI

8、出纸长度：2cm以上可任意设置

9、卷纸规格：大盘卷纸通用规格

10、软件接口：可提供API

11、机箱材质：金属材质

12、规格：≤390\*265\*165mm

13、提供公安部检测报告，不涉及任何人脸信息泄露。（需产品制造商加盖公章）

**一、 大卷纸人脸识别机 数量：29台**

1.屏幕尺寸： 15.6英寸

2.出纸设置：10—100cm可调（每10cm一档），

3.纸卷宽度200mm，直径200mm

4.分辨率：1920\*1080

5.电源输入：220V

6.人脸识别记录：不保留，自动清除（清除时间由限定间隔出纸时间决定，如：30分钟出2次，则30分后清除记录,不做人脸存储功能）

7.感应测距距离：人体接近1m内（提供产品制造商加盖公章的彩页佐证）

8.工作噪音：小于60dB

9.识别成功出纸时间及语音播报：2秒以内出纸，真人发音，非TTS合成

10.设备尺寸：≤275x440x230mm

**二、擦手纸人脸识别机 数量：23台**